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Целевая группа: МГН.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 52131-2019.

Предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов.

Тип тактильного указателя: тактильная пиктограмма.
Применение: улица, помещение.

Назначение: информационное обеспечение мест и зон, доступных инвалидам. 
Материал изготовления: Полистирол 4 мм, 2-х слойное защитное покрытие.  Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Цельное поле без стыков. Не допускается изготовление рамки из нескольких частей.
Размер: 100х100мм - на элементах зданий и сооружений, рядом со входами в отдельные помещения и т.п.; 200х200мм - рядом со входом в общественные здания и сооружения; 300х300мм – по индивидуальному заказу.
Цвет: монохром.
                    Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


