Техническое задание

Арт. 53059

Наименование объекта закупки

Полигон для тестирования протезов с имитацией неровной поверхности 3 м х 1 м
Цель закупки 
Оснащение реабилитационных центров, медицинских учреждений и доступной среды для проведения лечебной физкультуры, восстановления двигательной активности, а также тренировки навыков ходьбы у людей с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов-колясочников, людей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой многофункциональный тренажер в виде приподнятой платформы (дорожки) для ходьбы, оборудованной регулируемыми поручнями и тактильными покрытиями. Каркас изделия выполнен из стали с защитным порошково-полимерным покрытием двух цветов, устойчивым к санитарно-гигиенической обработке и внешним воздействиям.

Дорожка состоит из металлического каркаса и съемных настилов. Для обеспечения плавного и безопасного захода/схода, конструкция оборудована наклонными площадками (заездами) с противоскользящим покрытием. Поверхность дорожки имеет модульные покрытия: деревянная плитка, искусственная трава и рифленый алюминий, что позволяет моделировать различные поверхности для тренировки походки.

Конструкция имеет высокую прочность, устойчива, не требует крепления к полу. Изделие поставляется в разобранном виде, для удобства транспортировки. Сборка секций между собой осуществляется посредством болтового соединения.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности изделия и долговечности эксплуатации конструкция изготавливается из:

- трубы круглой: Ст3, диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм и 3,0 мм (поручни, окончания);
- трубы профильной: Ст3, сечения 15х15х1,5 мм, 20х40х1,5 мм, 40х40х1,5 мм, 50х50х1,5 мм (каркас, стойки, основания);
- листовой стали: Ст09г2с толщиной 3 мм (фланцы, заглушки), Ст08пс толщиной 1,2 мм и 2 мм (накладки, дно, ребра, кронштейны);
- алюминия: лист АМг2Н2 (алюминий) 2 мм рифленый (покрытие металл);
- фанера: фанера 10 мм ФК 2/2 Ш2 береза (настилы, бруски, круги);
- ковролин: ковролин 5 мм иглопробивной на резине К22 чёрно-серый;
- искусственная трава: покрытие рулонное "Искусственная трава".
Для обеспечения антикоррозийных условий все металлические элементы конструкции окрашены порошково-полимерным способом.

	Требования к конструкции изделия
	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных узлов:

Каркас
Представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из трёх секций, изготовленных из стальных профильных труб. Одна секция оборудована встроенными настилами и не требует дополнительного наполнения. Две другие секции предназначены для заполнения сыпучими материалами (песок или щебень) — выбор материала определяется заказчиком при приобретении изделия.
Стойки с поручнями
В комплекте 4 стойки и 2 поручня. Поручни загнуты под углом для удобства захвата, окончания оборудованы пластиковыми заглушками (D38). Поручни регулируются по высоте за счет телескопической конструкции стоек. Фиксация осуществляется пластиковыми ручками-фиксаторами (арт. 010416).

Заезды
Две наклонные площадки для удобного заезда на коляске и захода пешком. Изготовлены из фанеры со встроенным антискользящим покрытием – ковролин. 


Настилы
Набор модулей из фанеры, на которые наклеены различные покрытия (трава, деревянная плитка и рифлёное алюминиевое покрытие). 

	Требования к геометрическим размерам
	В связи с ограниченным местом при установке, габаритные размеры изделия в собранном виде:
- общий габаритный размер должен быть не менее (ВхШхГ): 938х1214х3052 мм;
- высота поручней: регулируемая;
- размер настилов, не менее (ШхГ): 420х420 мм (квадратные модули);
- размер заезда, не менее (ШхГ): 890х320 мм;
- размер платформы, не менее (ШхГ): 940х2400 мм.

	Требование к техническим характеристикам
	Общие характеристики:
- конструкция: сборно-разборная;
- монтаж: не требует крепления к полу;
- вес: не более 120 кг.
Платформа (дорожка):

- высота платформы: не менее 50 мм;
- материал каркаса: сталь Ст3, профильная труба;
- материал настилов: фанера 10 мм;
- покрытия: ковролин 5 мм, искусственная трава, алюминий рифленый, деревянная плитка.
Поручни (брусья):

- диапазон регулировки высоты: есть;
- материал поручня: труба D38 мм, Ст3 3 мм;
- материал стоек: профильная труба 40х40 и 50х50, Ст3;
- длина поручня, не менее: 2520 мм;
- кол-во поручней: 2 шт.;
- окончания: загнуты под углом 135°, оснащены заглушками.
Заезды:

- материал: сталь Ст08пс 2 мм;
- покрытие: тактильная лента ПУ желтого цвета (RAL 1018);
- количество: 2 шт.


	Требование к цветовому исполнению
	Для соответствия корпоративному стилю и функциональному назначению:

- элементы каркаса, окрашиваемые в RAL 9005 (черный янтарь): накладки;
- элементы каркаса, окрашиваемые в RAL 1013 (жемчужно-белый): каркасы, стойки, поручни, заезды;
Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента для оборудования заездов должна быть желтого цвета (RAL 1018).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Полигон для тестирования протезов с имитацией неровной поверхности 3 м х 1 м – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

